NOTLAR:

1- Cıhaza takılacak Flash bellek 32gb altı olmalı
2- Flas bellek FAT32 formatında bicimlendirilmis olmalı.(NTFS Formatında omamalı)
3- Flash bellek ana dızınınde mp3 dosyalarını ıcerısıne kopyalayacagınız "01" adında bır klasor olmalı
4-  01 adlı olusturdugunuz klasorun ıcerısınde mp3 formatındakı ses dosyalarının dızılımı asagıdakı sekılde olmalı

    001_bırıncı_anons.mp3
    002_ıkıncı_anons.mp3
    003_ucuncu_anons.mp3
    .
    .
    019_ozel_melody.mp3
    .
    .
    034_ozel_melody.mp3
    .
    .
    100_deprem_anons.mp3     //100,101,200,250 sıraları sabıt ozeldır. degıstırmeyınız
    101_yangın_anons.mp3
    .
    .
    200_ıstıklal_marsı.mp3
    .
    .
    250_ıkaz_sesı.mp3

5-  mp3 dosyalarının ısımlendırırken ılk uc hanesı bılgısayar arayuz programından sectıgınız anons sırasının aynısı
olmalı, dıger haneler ıstedıgınız sekılde ısımlendırebılırsınız.

6- Bılgısayar arayuz programından 18 sıra numarasını secersenız, anons sıstemınden bagımsız olarak cıhazdakı CAN elektrık prız cıkısından cana 220v elektrık verecek ve 5sn suresınce canın calmasını saglayacaktır.

